Следующий Предыдущий Содержание

## 27. Приложение Ж: Режимы передачи факса

Здесь представлена информация о плотности точек для различных режимов передачи стандартного факса, которую можно использовать для оценки времени, необходимого для передачи одного стандартного листа формата А4. Через свой модем можно отправлять факсы на другой модем (факс-модем) или на обычный факс.

> ``

>     Лист A4:                                  210 мм (по горизонтали)   * 297 мм (по вертикали)
>     нормальный режим (normal mode)                 8 точек/мм           * 3,85 точек/мм
>     режим качественной передачи (fine mode)                             * 7,7 точек/мм
>     наилучший режим (extra fine mode)                                   * 15,4 точек/мм

(Отличается только плотность по вертикали.)

Каждая точка представляется одним битом (белая или черная). Один лист формата А4 в режиме качественной передачи (fine mode) -- это (210 мм * 8 точек/мм) * (297 мм * 7,7 точек/мм) = около 4 миллионов точек. Таким образом, при сжатии 8:1 и скорости передачи 9600 бит/с его отправка займетоколо 50 секунд.

Следующий Предыдущий Содержание