Следующий Предыдущий Содержание

## 3. Модемные пулы, RAS

## 3.1 Введение

"Модемный пул" -- это совокупность модемов, используемых обычно для приема входящих звонков. В настоящее время можно на одной плате расположить много таких модемов. Модемные пулы использовались Интернет-провайдерами (ISP) для обслуживания клиентов раньше, теперь их заменили RAS (Remote Access Server -- сервер удаленного доступа). RAS работает для входящих звонков на скорости около 56k (V.90 и V.92) и использует "цифровые модемы". В модемных пулах применяют старые аналоговые модем и скорость для входящих звонков может достигать только 33,6 кб/с. Поэтому аналоговые модемные пулы скорее всего будут использоваться маленькими организациями, не желающими использовать более дорогой RAS. RAS в некотором смысле является цифровым модемным пулом.

Аналоговый модемный пул может быть представлен аналоговой многопортовой модемной картой. В былые времена модемный пул являл собой много модемов в одном корпусе (наподобие обычного внешнего модема). Модемы могли быть похожи на модемы, предназначенные для домашних/офисных ПК (скорость передачи не превышала 33.6k, даже если присутствовала отметка "56k modems"). RAS использует "цифровые модемы", которые могут осуществлять передачу на скорости близкой к 56k (на хорошей линии). "Цифровые модемы" требуют цифрового подключения к телефонной линии и не используют вообще никаких последовательных портов. Все модемные пулы (или RAS'ы) требуют установки специальных драйверов.

## 3.2 Аналоговые модемные пулы, мультимодемные карты

"Мультимодемная карта" -- другое название "многопортовой (мультипортовой) модемной карты". Некоторые пишут через дефис: мульти-модемная или мульти-портовая. Аналоговый модемный пул по сути представляет собой много аналоговых модемов (обыкновенных модемов для дома/офиса), представленных или на съемной карте (во внутреннем исполнении), или в одном корпусе (во внешнем исполнении). Каждый модем идет со своим встроенным последовательным портом. В модемном пуле обычно присутствует система разделения прерываний, или же обработка прерываний осуществляется собственной электроникой, значительно разгружающей этим ЦП. Стоит отметить, что эти модемы не являются "цифровыми модемами", и поэтому на них нельзя получить 56k.

Ниже приведен список некоторых аналоговых мультипортовых модемных карт, предназначенных для слотов ПК. Распространенным является вариант 8 модемов на карту. Все представленные карты заявлены как работающие с Linux: на указанных web-сайтах должны быть драйверы к ним.

Мульти-модемные карты (аналоговые, не цифровые):

- Equinox SST Multi-modem. PCI, 56k, 4 или 8 портов
  http://www.equinox.com/product/multi-modem.htm
- MultiModemISI от Multi-Tech Systems. 56k или 33.6k, PCI, 4 или 8 ports. Гибриды ISDN/56k.
  http://www.multitech.com/PRODUCTS/MultiModemISI/
- Карты PCI-RAS от Perle. 56k, 4 или 8 портов.
  http://www.perle.com/solutions/app_notes/multi_modem/pci_ras_fax.html
- RocketModem от Comtrol. ISA 33.6k, 4 или 8 портов.
  http://www.comtrol.com/sales/specs/rm.htm
- RocketModem II от Comtrol. PCI 56k, 4 или 6 портов
  http://www.comtrol.com/sales/specs/rmii.htm
- RockForce. 56k, 2 или 4 порта. Два порта V.92/V.44
  http://www.mainpine.com/ #RockForce+ Два порта V.90 (www.mainpine.com/prodrockplus.html) #RockForceDUO Два порта V.92/V.44 (www.mainpine.com/prodduo.html) #RockForceQUATRO Четыре порта V.92/V.44 (www.mainpine.com/prodquatro.html) #RockForceDUO+ Два порта V.92/V.44/V.34 SuperG3 Fax = #(www.mainpine.com/prodduoplus.html) #RockForceQUATRO+ Четыре порта V.92/V.44/V.34 SuperG3 Fax = #(www.mainpine.com/prodquatroplus.html) #
- Мульти-модемные коммуникационные адаптеры от Digi. http:/www.dgii.com/solutions/mmcommadapters/index.html

## 3.3 Цифровые модемы, RAS

"Цифровые модемы" существенно отличаются от аналоговых модемов, подключаемых к ПК. Интернет-провайдеры используют "цифровые модемы", чтобы обеспечить передачу данных на скорости около 56k б/с клиентским модемам, поддерживающим 56k. "Цифровой модем" требует цифрового подключения к телефонной линии (T1, EI, ISDN PRI и т.д.). За исключением нескольких "цифровых модемов" ISDN все остальные соединяются не с последовательным портом компьютера, а напрямую с его шиной через специальную(ые) карту(ы). "Цифровые модемы" часто входят в состав "серверов удаленного доступа" (RAS) или "цифровых модемных пулов".

Возможно Вам уже известно, что при совершении телефонного звонка сигнал, поступаемый с аналогового устройства (телефона или модема), преобразуется АТС в цифровую форму. В таком виде он передается до требуемой АТС, где происходит его обратное преобразование в аналоговую форму и последующая передача на устройство вызываемого абонента. Однако, при наличии цифрового подключения можно обойтись без обратного преобразования и получать от АТС цифровой сигнал.

Кабели, проложенные между АТС, рассчитаны на высокую пропускную способность, так чтобы один кабель передавал несколько телефонных звонков. Это осуществляется посредством "временного уплотнения" ("time-division multiplexing"). Один телефонный звонок в кабеле передается по двум различным каналам: по одному на каждое направление. RAS должен каждую такую пару каналов соединить с соответствующим "цифровым модемом". Такую задачу выполняет "... концентратор".

Цифровой сигнал, полученный "цифровым модемом", мог бы быть преобразован им в аналоговый и передан аналоговому модему для извлечения из него посланных данных. Но зачем это делать? Раз уж сигнал в цифровой форме, так почему бы его в таком виде и не обрабатывать? Так и происходит. Цифровой сигнал обрабатывается и преобразуется в поток байтов. Обычно эту работу выполняет "цифровой сигнальный процессор" (DSP). Ее мог бы делать и ЦП, но тогда он был бы слишком загружен.

Схожим образом "цифровой модем" должен передавать цифровые сигналы в противоположном направлении: от RAS в цифровую телефонную линию. В этом случае он осуществляет только цифро-цифровые (digital-to-digital) преобразования, модуляция аналоговой несущей отсутствует вовсе. Поэтому название "цифровой модем" не является правильным и подразумевает только то, что он выполняет работу, ранее присущую модемам. В наименованиях некоторых "цифровых модемов" может даже не упоминаться слово "модем": "процессоры цифровых сигналов", "серверы удаленного доступа" и т.д.

RAS может представлять собой автономный закрытый сервер, стойку с "цифровыми модемами", подключенными к ПК через специальную интерфейсную карту, или отдельную карту. Digi называет одну из таких карт "концентратором сервера удаленного доступа" ("remote access server concentrator adapter"). Неполное описание того, что необходимо для провайдера, можно найти на странице Что мне надо, чтобы быть провайдером? (What do I need to be an ISP?). Продуктам Cyclades, указанным там, можно найти более выгодную замену.

Следующий Предыдущий Содержание