Следующий Предыдущий Содержание

## 22. Приложение Б: Через "неголосовой" модем нельзя передавать голос

Бывает, что некоторые пользователи хотят найти программу для передачи обычного голоса (в аналоговой форме) через модем, не поддерживающий голосовые функции. Надо сказать, что это не вполне возможно, поэтому такой программы не существует. Конечно, через модем можно передавать голос в цифровой форме, используя VOIP (Voice over IP).

При установлении связи между модемами можно услышать голос в течение нескольких секунд после того, как модем на противоположном конце подключился к линии, но согласование еще не началось. Как только модемы соединяться, передать голос в аналоговой форме будет не возможно. Используемые при амплитудно-фазовой модуляции определенные значения частоты несущей не допускают появления непрерывно изменяющейся частоты, присущей аналоговому голосу. Протоколы V.90 и V.92 могли бы быть подходящими, но при ухудшении условий в линии в них осуществляется переход на амплитудно-фазовую модуляцию... А в V.90 и так в одном направлении используется амплитудно-фазовая модуляция (upstream). К тому же, в V.90 и в V.92 разрешаются не все уровни амплитуд... (??)

Следующий Предыдущий Содержание