Следующий Предыдущий Содержание

## 25. Приложение Д: Кабельные и DSL-модемы

## 25.1 ВВедение

В данном HOWTO рассматриваются только обычные аналоговые модемы, используемые для подключения ПК к обычным аналоговым телефонным линиям. Существуют также более высокоскоростные аналоговые модемы: кабельные и DSL. Еще есть "модемы" ISDN, использующие цифровые сигналы. В самом начале этого HOWTO есть несколько ссылок на источники с более подробной информацией о таких модемах, здесь они будут рассмотрены совсем кратко. Основным видом модуляции, используемой в кабельных и DSL-модемах, является КАМ, также как и у обычных аналоговых модемов. См. Комбинированная модуляция

## 25.2 DSL (Digital Subscriber Line -- цифровая абонентская линия)

В технологии DSL (обычно ADSL) используется существующая линия, идущая от Вашего дома/офиса к местной АТС, если есть возможность передавать по ней данные с более высокой скоростью, чем в случае использования обычного модема. Вместо аналого-цифрового преобразователя (кодека) на АТС устанавливается устройство (DSLAM, если не ошибаюсь -- добавл. от перев.), способное принимать более быстрый поток данных (который передается, конечно же, в другом виде). Частотный спектр линии разделяется на несколько каналов. В каждом канале используется КАМ-модуляция, как у обычного модема. Данные посылаются по множеству каналов. Преобразование цифровых сигналов компьютера в аналоговый сигнал для передачи данных по той же самой телефонной линии в этом случае выполняется DSL-модемом. DSL-модемы обычно выпускаются во внешнем исполнении (займет место на Вашем столе), а подключаются к компьютеру либо через Ethernet-порт, либо через USB-порт.

## 25.3 Кабельные модемы

У коаксиальных кабелей, по которым в дома передается телевизионный сигнал, есть неиспользуемый диапазон частот (расположенный выше по спектру), который можно использовать для передачи данных от компьютера к Интернет-провайдеру и обратно :) Но тут возникает сложность -- на много компьютеров приходится один кабель. В связи с этим указанный свободный частотный диапазон разделяется на каналы (частотное уплотнение), каждому каналу даются временные интервалы (time slots), которые в свою очередь распределяются между отдельными компьютерами (временнОе разделение) (?). Кабельный модем преобразует цифровые данные от компьютера (получаемые от сетевой карты) в требуемый аналоговый сигнал и выдает его в выделенный временной интервал по выделенному каналу в кабель.

Следующий Предыдущий Содержание