Следующий Предыдущий Содержание

## 17. "ISDN-модемы"

Для ISDN требуется специальная телефонная линия, предоставляемая телефонной компанией за отдельную плату. "Модем" (в кавычках) ISDN на самом деле представляет собой т.н. "адаптер терминала" (Terminal Adapter, TA; устройство сопряжения ПК с сетью ISDN). Они бывают, как и обычные аналоговые модемы, внутренними -- в виде платы, и внешними -- подключаются к последовательному порту.

## 17.1 Внешние "ISDN-модемы"

Настройка внешнего ISDN-модема, подключаемого к последовательному порту, почти ничем не отличается от настройки внешнего аналогового модема. Основное отличие -- в строке инициализации. К сожалению, у каждой модели ISDN-модема своя строка инициализации. Более того, часто для скорости 64k одна AT-команда, а для скорости 128k -- другая. Поэтому Вам самим надо выяснить, какой должна быть строка инициализации, и задать ее, допустим, в wvdial.

## 17.2 Внутренние "ISDN-модемы"

Некоторые из карт могут поддерживаться самими ядрами версий 2.4 или 2.6 или же отдельными модулями. Последовательный порт может называться ttyI2, например. В каталоге с документацией к ядру есть подкаталог "isdn", содержащий информацию о том, какие ISDN-карты поддерживаются. Основной сайт: http://www.isdn4linux.de

Для настройки можно использовать "isdn-config" с GUI-интерфейсом. В Debian есть пакет "isdnutils". Существует SuSE ISDN Howto (не входит в LDP), переведенное с немецкого (на английский -- прим. перев.): http://sol.parkland.cc.il.us/sdb/en/html/isdn.html Есть пакет isdn4linux и конференция по нему: de.alt.comm.isdn4linux (большинство сообщений на немецком).

Следующий Предыдущий Содержание