Следующий Предыдущий Содержание

## 26. Приложение Е: Соединение 2-х модемов напрямую. Выделенные линии

Модемы изначально рассчитаны на подключение к телефонной линии, ее сигналы и напряжения, но сообщается, что если соединить напрямую один модем с другим посредством телефонного шнура, то они могут обмениваться информацией. Чтобы это произошло, для одного модема наберите команду ATD, а для другого -- ATA, чтобы тот ответил (или установите для него автоответ). Т.к. никакого сигнала в линии нет, то еще может потребоваться набрать команду ATX (или другую), чтобы модем начинал установку соединения ("набор номера"), не дожидаясь гудка в линии. Если ATD без указания номера не работает, попробуйте ATD0.

Возможно, что при соединении 2-х модемов напрямую потребуется несложный источник питания для имитирования телефонной линии. См. Соединение двух компьютеров с помощью модемов, но без телефонной линии (англ.)

Линию без напряжения иногда называют "сухой линией" ("dry line"); существует несколько модемов, которые рассчитаны на работу именно на таких линиях (или могут быть настроены на работу на таких линиях). Подключив подобный модем к линии с напряжением, можно вывести его из строя.

Телефонная компания может предоставлять отдельную выделенную линию. Оба конца такой линии находятся в распоряжении пользователя: на каждом конце он может подключить модем. Выделенные линии бывают с напряжением и без напряжения. См. мини-howto Leased-Line, в котором рассмотрены выделенные линии и без напряжения, и без сигнала. На некоторых выделенных линиях используется по две пары проводов (по одной на каждое направление) и модуляция V.29 со скоростью 9600 бод. Модемы для выделенных линий от одного производителя могут быть не совместимы с модемами другого производителя.

Следующий Предыдущий Содержание