Следующий Предыдущий Содержание

## 5. Настройка. Общие сведения

Поскольку с каждым модемом связан свой последовательный порт, имеющий помимо аппаратной части программную, то настройка модема складывается из трех этапов:

- Настройка аппаратной части последовательного порта (его определение): адрес IO, IRQ. Выполняется либо методами PnP, либо перемычками совместно с setserial. См. Настройка последовательного порта: адрес IO, IRQ, Setserial
- Настройка драйвера последовательного порта (высокоуровневая). Производится программой stty или подобной. Устанавливается скорость, управление потоком и т.д. См. Настройка драйвера последовательного порта (высокоуровневая). См. Программа stty
- Настройка самого модема. Производится программой, работающей с модемом. См. Настройка модема

Помимо установки адреса IO и IRQ "setserial" выполняет еще некоторые действия. Но обычно к ним не прибегают. Так, setserial можно использовать для установки сверхвысокой (super-high) скорости.

Программами, работающими с модемом, являются `minicom`, `seyon`, `wvdial` (для PPP) и `mgetty` для удаленного подключения. Настройки, установленные по умолчанию в этих программах, обычно подходят большинству пользователей и нуждаются лишь в совсем небольшой корректировке.

К сожалению, данные программы не определяют параметры последовательного порта. Это "определение" является низкоуровневой PnP-настройкой последовательного порта: установка его адреса IO и IRQ в устройстве и драйвере. Если повезет, то все эти настройки произойдут автоматически при загрузке Linux. Ранее установка параметров в устройстве производилась перемычками, но сегодня ее осуществляет программное обеспечение "Plug-and-Play". Для настройки драйвера все еще используется "setserial". Т.о., если Linux (программа wvdial или др.) не сообщает, на каком порте находится модем, то Вы можете попытаться найти его сами по советам следующего раздела.

Следующий Предыдущий Содержание