Следующий Предыдущий Содержание

## 28. Приложение З: Проблема (до 2000 года) зависания stty

Здесь описана проблема, которая существовала до 2000 года или около того. На данный момент она решена. Проблема была следующей: если стояло -clocal и отсутствовал сигнал CD, то команда "stty" приводила к зависанию, и, по-видимому, не было никакого способа выставить clocal (без минуса), чтобы прекратить зависание (за исключением запуска minicom'а). Но minicom при завершении работы восстанавливал -clocal. Единственное, что можно было сделать, -- послать модему посредством minicom'а команду "AT&C" (чтобы установить сигнал CD) и затем выйти без сброса из minicom'а, чтобы сигнался CD остался постоянно включенным. После этого можно было вновь вызвать stty.

Следующий Предыдущий Содержание